繁峙县大面积停电事件应急响应启动条件

附件4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级应急响应 | 二级应急响应 | 三级应急响应 |
| 满足下列条件之一是，启动一级响应：  (1)繁峙县电网：减供负荷60%以上；或70%以上供电用户停电。  (2)大面积停电事件超出县级人民政府处置能力。 | 满足下列条件之一时，启动二级响应：  (1)繁峙县电网：减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电。  (2)乡（镇）电网：减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。  (3)大面积停电事件超出乡（镇）人民政府处置能力。  (4)尚未达到上述条件，但对社会产生严重影响的其他停电事件。 | 满足下列条件之一时，启动三级响应：  (1)繁峙县电网：减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。  (2)乡（镇）电网：减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。  (3)尚未达到上述条件，但对社会产生较大影响的其他停电事件。 |

注：上述所称“以上”包含本数，“以下”不包含本数。

— 23 —